Cisco Lab Deel 1 Documentatie

**ISSUE:** interface namen komen niet overeen met deze in opdracht.

* Oplossing oefening opnieuw uitvoeren vanaf 0. TBD week 3.

**ISSUE**: stap 4.f? welke is passief

**ISSUE**: telnet en ssh toelaten, hoe doen met 1 commando?

* <https://study-ccnp.com/transport-input-ssh-telnet-all-none-keywords/>
* ‘all’ laat te veel andere mogelijkheden toe

**RESULT**: puntje 7 fails

1. Het is niet mogelijk om een IPv6 adres toe te voegen op de Cisco 2960 Switch:

A black screen with white text

Description automatically generated with low confidence

* 1. **Oplossing**:
     1. Voer vanop de switch op de interface vlan1 volgend commando uit:
        1. sm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
        2. exit
        3. reload
     2. Text

        Description automatically generated

1. Disable DNS lookup op de switch of router (bron: <https://smallbusiness.chron.com/disable-dns-lookup-cisco-58863.html>)
   1. enable
   2. configure terminal
   3. no ip domain-lookup
   4. exit
   5. bevestig dat het werkt met show run | include domain-lookup
   6. copy running-config startup-config